inla.CRS {INLA} | R Documentation

## Create a coordinate reference system object

### Description

in favour of `fmesher::fm_CRS()`

Creates either a CRS object or an inla.CRS object, describing a coordinate reference system.

### Usage

    inla.CRS(..., args = NULL)

    inla.wkt_predef()

### Arguments

`...` | Arguments passed on to `fmesher::fm_CRS(...)`.
`args` | list of named proj4 arguments.

### Value

Either an `sp::CRS` object or an `inla.CRS` object, depending on if the coordinate reference system described by the parameters can be expressed with a pure `sp::CRS` object or not.

An S3 `inla.CRS` object is a list, usually (but not necessarily) containing at least one element:

`crs` | The basic `sp::CRS` object

`inla.wkt_predef` returns a WKT2 string defining a projection

`inla.wkt_predef` returns a WKT2 string defining a projection

### Functions

- `inla.wkt_predef()`: in favour of `fmesher::fm_wkt_predef()`

### Author(s)

Finn Lindgren finn.lindgren@gmail.com

### See Also

`fmesher::fm_crs()`, `fmesher::fm_wkt()`, `fmesher::fm_crs_is_identical()`

### Examples

    if (require("sf")) {
        crs1 <- fmesher::fm_crs("longlat_globe")
        crs2 <- fmesher::fm_crs("lambert_globe")
        crs3 <- fmesher::fm_crs("mollweide_norm")
        crs4 <- fmesher::fm_crs("hammer_globe")
        crs5 <- fmesher::fm_crs("sphere")
        crs6 <- fmesher::fm_crs("globe")
    }
    ## Not run:
    names(inla.wkt_predef())

    ## End(Not run)

    ## Not run:
    names(inla.wkt_predef())

    ## End(Not run)

[Package INLA version 25.06.07 Index]